1、框架桥计算

2、高4.7米，宽9米,正交，深7米，顶板45cm其他50，汽超20，双线

3、建立模型

厚度

[image: image1.png]HARBE T X
| BE BE |

=] E| HE m) | [Ema

H HH  Sooos0 )
5 ©
8
FAD
RS ©





在X-Z平面上建立 框架，梁单元：
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扩展单元：
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匹配厚度
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加压力荷载，注意局部轴方向，当然，也可以按照整体坐标系加
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分割单元：
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winkler地基模型：使用面弹性连接，输入地基系数
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活载定义：车道面
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运行

输出内力，应力，所有分量的力学概念
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剖面内力图
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