道路、水利工程中的土方计算困扰着我们：
①手算不准确

②CAD画图太麻烦

③大型土方软件操作复杂
有没有一个简单、准确、快速、规范的计算方法呢？
我们用最熟悉的Excel来解决这个问题！
请看下页的计算实例：
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此计算文件操作简单，不需要专门培训，会用excel就会操作，欢迎大家下载交流：www.ysgxf.com
QQ：106424196

电话：13812287236
