隧道设计引用标准、规范汇总

一、现阶段隧道设计主要依据的标准和规范

（一）有关铁路隧道设计标准（通用）
1、《铁路隧道设计规范》（TB10003-2005）及局部修订（铁建设【2008】147号、铁建设【2009】62号、铁建设【2010】257号）

2、《铁路工程制图标准》（TB/T10058-98）及其补充规定（中铁二院科技发【2008】10号）

3、《标准轨距铁路建筑限界》（GB146.2-83）

4、《铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》（TB10504-2007）

5、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》（TB1005-2010）
6、《铁路隧道运营通风设计规范》（TB10068-2010）

7、《铁路隧道辅助坑道技术规范》（TB20109-95）

8、《铁路瓦斯隧道技术规范》（TB10120-2002）及2009年局部修订（铁建设【2009】62号）

9、《铁路隧道监控量测技术规程》（TB1021-2007）

10、《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》（TB10223-2004）

11、《铁路隧道工程施工安全技术规程》（TB10304-2009）

12、《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2003）及局部修订（铁建设【2007】159号、铁建设【2008】147号、铁建设【2009】62号）
13、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2010）

14、《铁路隧道全断面岩石掘进机法技术指南》（铁建设【2007】106号）

15、《铁路隧道防排水技术规范》（TB10119-2000）（2009年未颁布）
16、《铁路隧道工程施工技术指南》（TZ204-2008） 

17、《铁路工程施工组织设计指南》（铁建设【2009】226号）
18、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2009）
19、《铁路工程环境保护设计规范》（TB10501-98）

20、《铁路大型临时工程和过渡工程设计暂行规定》（铁建设【2008】189号）
21、《铁路工程测量规范》（TB10101-2009）

22、《改建铁路工程测量规范》（TB10105-2009）
23、《中空锚杆技术条件》（TB/T3209-2008）

24、《铁路隧道风险评估与管理暂行规定》（铁建设【2007】200号）

25、《铁路隧道超前地质预报指南》（铁建设【2008】105号）

26、《铁路隧道设计施工有关标准补充规定》（铁建设【2007】88号）
27、《铁路隧道防排水技术指南》（TZ331-2009）

28、《铁路隧道施工抢险救援指导意见》（铁建设【2010】88号）

29、《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》（铁建设【2010】120号）
30、《关于发布铁路桥涵设计基本规范等11项铁路工程建设标准局部修订的通知》（铁建设【2010】257号）
（二）有关铁路隧道设计标准（高速）

1、《高速铁路设计规范》（试行）（TB10621-2009）

2、《200km/h客货共线铁路双层集装箱运输建筑限界》（暂行）（铁科技函【2004】157）

3、《铁路边坡防护及防排水工程设计补充规定》（铁建设【2009】172号）
4、《铁路边坡防护及防排水工程施工质量验收补充规定》（铁建设【2009】172号）

5、《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》（铁建设【2005】140号）及局部修订（铁建设【2007】104号、铁建设【2008】147号、铁建设【2009】62号、铁建设【2010】257号）
6、《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》（铁建设函【2005】285号）及局部修订（铁建设【2007】104号、铁建设【2008】147号、铁建设【2009】62号、铁建设【2010】257号）
7、《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》（铁建设【2004】8号）及局部修订（铁建设【2007】159号）

8、《客运专线无碴轨道铁路设计指南》（铁建设函【2005】754号）

9、《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-2010）

10、《高速铁路工程测量规范》（TB10601-2009）
（三）有关铁路隧道设计国家标准
1、《铁路工程抗震设计规范》（GB50111-2006）（2009年版）
2、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）

3、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

4、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

5、《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2008）

6、《地下工程渗漏治理技术规程》（JGJ/T212-2010）

（四）其它有关行业标准
1、《煤矿安全规程》（2007）

2、防治煤与瓦斯突出规定（国家安全生产监督管理总局令 第19号 【2009】）

二、近期作废的有关隧道设计规范
  1、《铁路隧道施工规范》（TB10204-2002）

2、《铁路隧道锚喷构筑法技术规范》（TB10108-2002）

3、《铁路隧道结构防排水施工作业指南》（铁建设【2006】21号）

4、《铁路隧道防排水技术规范》（TB10119-2000）

5、《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》（TZ214-2005）

6、《铁路隧道钻爆法施工工序及作业指南》（TZ231-2007）

7、《铁路工程施工安全技术规程》（上册、下册）（TB10401.1-2003、TB10401.2-2003）

   8、《客运专线无碴轨道铁路设计指南》（铁建设函【2005】754号）

9、《新建时速300~350公里客运专线铁路设计暂行规定》（铁建设【2007】47号）

10、《新建时速200~250公里客运专线铁路设计暂行规定》（铁建设【2005】140号）中关于时速250公里的有关条文和内容

11、《新建铁路工程测量规范》（TB10101-99）

12、《铁路隧道运营通风设计规范》（TB10068-2000）

13、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》（TB10424-2003）、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》（铁建设【2005】106号）及局部修订（铁建设【2009】62号）

14、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》（铁建设【2005】157）及局部修订（铁建设【2007】140号）

15、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）

16、《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》（铁建设【2005】160号）及局部修订（铁建设【2009】62号）

17、《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》（铁建设【2007】85号）
三、有关附件

1、《铁路隧道设计施工有关标准补充规定》（铁建设【2007】88号）
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2、《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》等两项铁路工程建设标准局部修订条文（铁建设【2007】140号）
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3、《铁路工程地质勘察规范等44项铁路工程建设标准局部修订条文》（铁建设【2009】62号）“有关隧道部分”
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4、《关于发布<新建时速300~350公里客运专线铁路设计暂行规定>等十九项铁路工程建设标准局部修订条文的通知》（铁建设【2008】147号）
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