吉林松原哈达山河道 [62800～63100]实测横断面图




62800 St=0.0000 Sw=257.3840 设计高程: 133.223 地面高程: 139.010 填挖高: 5.787


放坡交点平距:左= -30.845右= 30.679 ；放坡交点高程:左= 138.948右= 138.866





62820 St=0.0000 Sw=266.1681 设计高程: 133.223 地面高程: 139.070 填挖高: 5.847


放坡交点平距:左= -31.163右= 31.253 ；放坡交点高程:左= 139.108右= 139.153





62840 St=0.0000 Sw=267.2982 设计高程: 133.223 地面高程: 139.163 填挖高: 5.940


放坡交点平距:左= -31.179右= 31.011 ；放坡交点高程:左= 139.115右= 139.032





62860 St=0.0000 Sw=266.4222 设计高程: 133.223 地面高程: 139.092 填挖高: 5.869


放坡交点平距:左= -31.415右= 30.946 ；放坡交点高程:左= 139.233右= 138.999





62880 St=0.0000 Sw=403.0395 设计高程: 133.223 地面高程: 141.360 填挖高: 8.137


放坡交点平距:左= -31.740右= 35.248 ；放坡交点高程:左= 139.396右= 141.150





62900 St=0.0000 Sw=402.6447 设计高程: 133.223 地面高程: 141.563 填挖高: 8.340


放坡交点平距:左= -29.388右= 35.688 ；放坡交点高程:左= 138.220右= 141.370





62920 St=0.0000 Sw=352.8873 设计高程: 133.223 地面高程: 141.330 填挖高: 8.107


放坡交点平距:左= -30.528右= 35.148 ；放坡交点高程:左= 138.790右= 141.100





62940 St=0.0000 Sw=350.2804 设计高程: 133.223 地面高程: 139.761 填挖高: 6.538


放坡交点平距:左= -32.108右= 35.408 ；放坡交点高程:左= 139.580右= 141.230





62960 St=0.0000 Sw=357.9261 设计高程: 133.223 地面高程: 140.129 填挖高: 6.906


放坡交点平距:左= -32.308右= 35.648 ；放坡交点高程:左= 139.680右= 141.350





62980 St=0.0000 Sw=401.2907 设计高程: 133.223 地面高程: 140.175 填挖高: 6.952


放坡交点平距:左= -37.808右= 37.108 ；放坡交点高程:左= 142.430右= 142.080





63000 St=0.0000 Sw=382.0728 设计高程: 133.223 地面高程: 139.202 填挖高: 5.979


放坡交点平距:左= -37.088右= 36.688 ；放坡交点高程:左= 142.070右= 141.870





63020 St=0.0000 Sw=397.1739 设计高程: 133.223 地面高程: 139.304 填挖高: 6.081


放坡交点平距:左= -37.828右= 37.088 ；放坡交点高程:左= 142.440右= 142.070





63040 St=0.0000 Sw=441.4700 设计高程: 133.223 地面高程: 139.333 填挖高: 6.110


放坡交点平距:左= -38.928右= 37.628 ；放坡交点高程:左= 142.990右= 142.340





63060 St=0.0000 Sw=420.6831 设计高程: 133.223 地面高程: 139.737 填挖高: 6.514


放坡交点平距:左= -37.508右= 37.008 ；放坡交点高程:左= 142.280右= 142.030





63080 St=0.0000 Sw=515.1131 设计高程: 133.223 地面高程: 141.512 填挖高: 8.289


放坡交点平距:左= -39.248右= 39.448 ；放坡交点高程:左= 143.150右= 143.250





63100 St=0.0000 Sw=503.3562 设计高程: 133.223 地面高程: 141.452 填挖高: 8.229


放坡交点平距:左= -38.888右= 39.188 ；放坡交点高程:左= 142.970右= 143.120
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